4º parte. La Madera. Clasificación de las Maderas
Las maderas pueden clasificarse de muy diversas formas, según el criterio que se considere. En esta ocasión vamos a  clasificarlas atendiendo a su dureza:
Maderas blandas: Sus  árboles tienen hoja perenne, son resinosos. Ejemplo: Pino, álamo, ciprés, abeto, cedro,... Son maderas ligeras, de crecimiento rápido (se observan bien los anillos), de color claro, nudos pequeños, fáciles de trabajar y de bajo coste. Se emplean para trabajos en los que no se necesita gran solidez: embalajes, cajas, tablas, mueble funcional sencillo, pasta de papel,…

Las maderas blandas resultan fáciles de trabajar y son dúctiles, sin embargo, no hay que asociar blandas con frágiles, pues existen maderas de este tipo que son muy resistentes.
Son maderas que resultan ligeras, baratas y fáciles de conseguir. Como desventajas, poseen menos durabilidad que las duras, menor atractivo estético que las duras (son habitualmente tratadas con pintura, barniz o tintes) y en su tratamiento, se astillan fácilmente.
Algunos ejemplos de maderas blandas son:
Pino: La madera de pino fácil de trabajar, barata y textura uniforme. Es habitualmente usada carpintería, paneles, muebles y molduras.
Cedro: Madera de color rojizo y un agradable olor dulce. Muy utilizada en cajoneras, cubiertas, tejas y en la construcción.
Abeto: Madera de características similares a la del pino, ligera, alta resistencia a los químicos, buena elasticidad y sin resinas. Muy utilizada en revestimientos de paredes y techos.

Maderas duras: Sus árboles tienen hoja caduca. Ejemplo: roble, castaño, nogal, olmo, caoba. Madera compacta, poca resina y escasos nudos, amplia gama de colores, de mayor densidad, de crecimiento lento (anillos anuales muy juntos, casi no se diferencian), más difíciles de trabajar, y en general de mayor calidad y precio.
Se emplean en trabajos de ebanistería, muebles más compactos, instrumentos musicales, interiores de barco, andamios de obra, etc.

Son muy utilizadas en la construcción y ebanistería, ya que con ellas se consigue fabricar muebles de gran calidad, aguantan bien el paso del tiempo, poseen mayor dureza y son mucho más estéticas que las maderas blandas.
Estos son algunos ejemplos de maderas duras:
Caoba: Madera de color rojizo, grano fino, resistente. Muy usada en ebanistería por su calidad. Además al poseer alta densidad y dureza, es muy usada en zonas tropicales y húmedas.
Roble: Madera dura con grandes cualidades de flexión. Muy usada en pisos de parquets, suelos o algunos tipos de muebles.
Nogal: Madera extremadamente dura de color marrón chocolate. Muy usado para la fabricación de paneles, algunos tipos de muebles, adornos u elementos torneados.
Teca: Madera dura muy resistente a la humedad, deformaciones, fisuras o al paso del tiempo
Olivo: Madera gruesa y muy resistente de colores amarillentos, claros o rojizos
Cerezo: En principio, tiene colores marrones rosado, pero se va oscureciendo con el tiempo hasta alcanzar tonos más rojizos. Resulta más delicada que las anteriores.
Olmo: Madera con tonos que van desde el marrón claro, hasta el rojizo y muy resistente a la putrefacción.
Fresno: Madera de color crema ligeramente rosada o grisácea.
Actividad

Completa el siguiente crucigrama.

Solo si te diste por vencido o para verificar tus respuestas.

Material de Referencia
Video:
https://youtu.be/3kZPVOqfTng
Contenido:
http://www.tecnologia-tecnica.com.ar/procedimientotecnicoenmaderabasico/procedimientostecnicoslamadera_archivos/Page535.htm
Actividades:
http://www.tecnologia-tecnica.com.ar/procedimientotecnicoenmaderabasico/procedimientostecnicoslamadera_archivos/Page665.htm